Снятие, установка и регулировка дверных стекол и компонентов стеклоподъемников

Детали установки стекла и компонентов стеклоподъемника передней двери

1 — Стекло 2 — Передняя направляющая 3 — Задняя направляющая 4 — Сборка регулятора 5 — Сборка приводного электромотора | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.35 Т2: 14

Детали установки стекла и компонентов стеклоподъемника задней двери

1 — Стекло 2 — Передняя направляющая 3 — Задняя направляющая 4 — Сборка регулятора 5 — Сборка приводного электромотора | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.35 Т2: 14

Передние двери
Стекло
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 2. Снимите внутреннюю ручку двери (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок).
| 3. Снимите внутренние секции стабилизаторов..
4. Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка зеркал заднего вида).
| 5. Снимите треугольную панель основания зеркала.
| 6. Активировав электропривод, приведите стекло в соответствующее положение и через сервисные отверстия в дверной панели отдайте две крепежных гайки.
| 7. Поднимая вверх, извлеките стекло из дверной панели.
| Во избежание выхода приводного механизма из зацепления не поднимайте регулятор в закрытое положение после извлечения стекла!
8. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью попадания стекла в переднюю и заднюю направляющие. 9. Закончив установку, отрегулируйте положение стекла в двери (см. далее).

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Перед тем как приступать к регулировке стекла удостоверьтесь, что все болты всех регулировочных элементов (стабилизаторы, направляющие, верхний упор) отпущены, а стекло поднято до упора в верхнюю секцию уплотнителя оконного проема.
1. Временно затяните регулировочный болт с одной стороны задней направляющей, зафиксировав его в средней точке вытянутого отверстия в дверной панели. 2. Временно затяните канал В регулятора в положении слегка ниже средней точки вытянутого отверстия.
| 3. Опустите стекло на 10 ÷ 15 мм и, отжимая верхний край с усилием F = 45 ± 5 Н, прикладываемым в точке, расположенной на вертикали, проходящей посередине между двумя наружными стабилизаторами, прижмите внутренний стабилизатор к поверхности стекла с усилием 10 ± 5 Н и зафиксируйте его в этом положении.
4. Отпустите крепежные гайки и сдвиньте направляющие стекла в соответствующем направлении, добиваясь правильного продольного положения стекла в оконном проеме.
5. Для выравнивания наклона стекла в оконном проеме относительно задней (стоечной) кромки рамы отпустите регулировочную гайку канала В регулятора, затем выставьте стекло, корректируя положение канала В.
| 6. Для регулировки прижима верхнего края стекла закройте дверь, поднимите стекло в указанное на иллюстрации положение относительно верхней секции уплотнителя. Зафиксируйте стекло в положении, когда его верхний упор слегка касается держателя.
| 7. Визуально оцените положение стекла относительно молдинга и постарайтесь добиться удовлетворительного результата поочередным вращением двух регулировочных болтов задней направляющей, - во избежание нежелательного смещения направляющей вперед-назад, не отпускайте одновременно две гайки.
| Во избежание нарушения плавности регулировки не наклоняйте кронштейн направляющей к внутренней панели!
8. Действуя в аналогичной манере, отрегулируйте вторую направляющую.
| В общем случае обе направляющие должны быть отрегулированы одинаково, однако, иногда может возникнуть ситуация, когда данное правило должно быть нарушено. Тем не менее, следует учесть, что вывод одной направляющей в максимум, а второй в минимум приводит к заметным перегрузкам регулятора при активации стеклоподъемника!
9. Закончив регулировку, затяните крепежные гайки. 10. Удостоверьтесь в отсутствии зазора между передним краем стекла и треугольной панелью опоры зеркала, в случае необходимости отпустите три стяжных болта и подрегулируйте положение панели при помощи нижнего (регулировочного) болта.
| Наличие зазора между передним краем стекла и треугольной панель опоры зеркала чревато развитием аэродинамического шума при высоких скоростях движения.
11. Закончив, затяните весь крепеж.

Сборка регулятора с приводным электромотором
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 2. Снимите внутреннюю ручку двери (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок). 3. Снимите оконное стекло (см. выше).
| 4. Рассоедините контактный разъем электропроводки, отпустите четыре болта и две гайки крепления регулятора к дверной панели.
| 5. Отпустите три винта крепления электромотора и снимите сборку регулятора.
6. Удостоверьтесь в исправности вращения электромотора в обоих направлениях при подаче на него напряжения от батареи (для смены направления вращения поменяйте полярность подключения). 7. Установка производится в обратном порядке. 8. В заключение отрегулируйте положение стекла в оконном проеме (см. выше).

Задние двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Детали установки стекла и компонентов стеклоподъемника передней двери показаны на иллюстрации.

Стекло
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 2. Снимите стабилизаторы. 3. Активировав электропривод, приведите стекло в соответствующее положение и через сервисные отверстия в дверной панели отдайте две крепежных гайки.
| 4. Отпустите два крепежных винта и снимите нижнюю секцию уплотнителя и извлеките стекло из дверной панели.
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью попадания стекла в переднюю и заднюю направляющие. 6. Закончив установку, отрегулируйте положение стекла в двери (см. далее).

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Регулировка производится в манере, аналогичной описанной выше для стекла передней двери с учетом геометрической отличий и отсутствия зеркала заднего вида.

Сборка регулятора с приводным электромотором
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 2. Снимите внутреннюю ручку двери (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок). 3. Снимите оконное стекло (см. выше).
| 4. Удерживая винты отверткой, отпустите гайки крепления передней направляющей.
5. Снимите переднюю направляющую.
| 6. Рассоедините контактный разъем электропроводки, отпустите четыре болта и две гайки крепления регулятора к дверной панели.
7. Отпустите три винта крепления электромотора и снимите сборку регулятора. 8. Удостоверьтесь в исправности вращения электромотора в обоих направлениях при подаче на него напряжения от батареи (для смены направления вращения поменяйте полярность подключения). 9. Установка производится в обратном порядке. 10. В заключение отрегулируйте положение стекла в оконном проеме (см. выше).