Замена электромагнитных клапанов переключения, исполнительных электромагнитных клапанов и датчика температуры ATF

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Очистите трансмиссию снаружи. 3. Выверните сливную пробку и слейте ATF, после чего вверните пробку с требуемым усилием. 4. Снимите поддон картера. Извлеките и тщательно очистите магнит. Удалите следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей поддона и картера трансмиссии. 5. Рассоедините контактные разъемы исполнительных электромагнитных клапанов и разъем датчика температуры ATF. Высвободите разъемы из фиксаторов. 6. Снимите электромагнитные клапаны, рабочие электромагнитные клапаны и датчик температуры ATF.

Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства и клапанная сборка раздаточного устройства

Детали установки исполнительного электромагнитного клапана и клапанной сборки раздаточного устройства

A — Клапанная сборка раздаточного устройства B — Контактный разъем исполнительного э/м клапана раздаточного устройства C — Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 8

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Снимите воздухоочиститель/воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы питания и выпуска). 4. Снимите ограничитель раскачивания (см. Главу Двигатель на диске 1). 5. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1). 6. Снимите сборку задней секции системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1). 7. Поднимите автомобиль и слейте ATF, затем вверните сливную пробку и затяните ее с требуемым усилием. 8. Снимите крышку термозащитного экрана. 9. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление). 10. Подоприте АТ специальным трансмиссионным домкратом, - проследите, чтобы упорные пластины трансмиссии не упирались в поддон. 11. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии. 12. Снимите задний VSS (см. Раздел Снятие и установка заднего датчика скорости (VSS)).
| 13. Отдайте гайку приводного троса селектора.
14. Сдвиньте приводной трос так, чтобы открылся доступ к болтам крепления корпуса удлинения трансмиссии. 15. Выверните крепежные болты и снимите корпус удлинения, - приготовьте заранее сливную емкость для приема содержащейся в корпусе жидкости. 16. Отсоедините электропроводку от исполнительного электромагнитного клапана раздаточного устройства. 17. Снимите исполнительный электромагнитный клапан и корпус клапанной сборки раздаточного устройства. 18. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. После установки корпуса удлинения отрегулируйте трос селектора (см. Раздел Снятие, установка, проверка состояния и регулировка приводного троса селектора АТ). В заключение долейте в трансмиссию свежую ATF, доведя ее уровень до середины «холодной» шкалы измерительного щупа.