Снятие и установка АТ

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Полностью откройте капот. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Снимите рукав воздухозаборника, а также нагнетательную камеру воздушного тракта в сборе с опорным кронштейном. 4. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика(ов). 5. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, а также электропроводку датчика скорости автомобиля (VSS). 6. Отсоедините от трансмиссии косу электропроводки. 7. Отсоедините электропроводку, отдайте крепежные болт и гайку и снимите с трансмиссии стартер. 8. Снимите торсионную штангу с монтажной скобой. 9. Подоприте/вывесьте двигатель. 10. Извлеките из купола трансмиссии заглушку сервисного отверстия преобразователя вращения. 11. Проворачивая двигатель за болт шкива коленчатого вала, последовательно выверните болты крепления преобразователя вращения а приводному диску. 12. Извлеките щупы измерения смазочных жидкостей трансмиссии и дифференциала. 13. Выверните правый верхний болт крепления трансмиссии к двигателю. 14. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 15. Отдайте гайки крепления приемной трубы системы выпуска отработавших газов к двигателю. 16. Отсоедините центральную секцию системы выпуска от задней. Выверните болт крепления центральной секции к кронштейну подвеса. Снимите термозащитный экран задней секции системы выпуска. 17. Выверните сливные пробки трансмиссии и переднего дифференциала и спустите смазочные жидкости в специально приготовленные емкости. 18. Отсоедините от стенки картера трансмиссии шланги системы охлаждения ATF. 19. Выверните болты крепления карданного вала к соединительному фланцу заднего дифференциала. Выверните болты крепления центрального подшипника к днищу автомобиля. Отсоедините карданный вал от трансмиссии, - сразу же закупорьте выходное отверстие в картере. 20. Отсоедините приводной трос селектора передач от рычага выбора. Снимите опорный кронштейн троса. 21. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости. 22. Высвободите шаровые опоры из нижних рычагов подвески. 23. Извлеките пружинный палец крепления полуоси к приводному валу переднего дифференциала. Снимите полуось. 24. Выверните нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю. 25. Подоприте трансмиссию специальным тележечным домкратом. Выверните болты крепления задней балки к днищу автомобиля. 26. Осторожно отделите трансмиссию от двигателя, - постарайтесь не допустить выпадения преобразователя вращения. Извлеките трансмиссию из-под автомобиля.

Установка
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.