Снятие, обслуживание и установка ведущей шестерни раздаточного механизма

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей). 3. Снимите сборку раздаточной коробки с удлинением трансмиссии (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 4. Снимите удлинение трансмиссии с раздаточной коробки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 5. Извлеките ведомую шестерню раздаточного механизма (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка ведомой шестерни раздаточного механизма).
| 6. Снимите ведущую шестерню раздаточного механизма.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте подшипники и вручную оцените плавность и бесшумность их вращения, проверьте подшипники на наличие признаков чрезмерного износа, следов развития коррозии. Дефектные компоненты замените. 2. Проверьте состояние боковых поверхностей зубьев и вала ведущей шестерни. В случае выявления механических повреждений или признаков чрезмерного износа замените шестерню.
| 3. При помощи щупа лезвийного типа измерьте зазор между стопорным кольцом и внутренней обоймой шарикового подшипника. Если результат измерения не удовлетворяет нормативным требованиям (001 ÷ 0.15), подберите подходящее сменное стопорное кольцо.
Толщина выпускаемых стопорных колец
Обозначение | Толщина, мм
805030041 | 1.53
805030042 | 1.65
805030043 | 1.77

ЗАМЕНА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите стопорное кольцо.
| 2. Установите сборку шестерни в тиски и, воспользовавшись подходящей выколоткой, снимите шариковый подшипник.
| 3. Уперев внутреннюю обойму в оправку ST 39817700, посадите подшипник на вал ведущей шестерни.
| Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
4. Посадите на вал ведущей шестерни стопорное кольцо. 5. Проверьте величину зазора между стопорным кольцом и внутренней обоймой шарикового подшипника, в случае необходимости произведите подбор нового кольца.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Затяните болты крепления ведущей шестерни раздаточной коробки с требуемым усилием (26 Нм).