Очистители и омыватели стекол - общая информация, регулировка и проверка состояния компонентов

Общая информация
Переключатель управления функционированием очистителей/омывателей переднего и заднего стекол входит в состав сборки комбинированного подрулевого переключателя, - его управляющий рычаг выведен вправо от колонки.
Резервуар подачи омывающей жидкости с вмонтированным в него насосом установлен в левом переднем углу двигательного отсека.
Электромотор привода очистителей ветрового стекла закреплен справа на задней переборке двигательного отсека.
Электромотор привода заднего стеклоочистителя расположен в центральной части двери задка автомобиля.
Реле заднего стеклоочистителя находится в багажном отделении, рядом с правым задним громкоговорителем.
Регулировка
Сопла омывания ветрового стекла
Регулировка сопел подачи жидкости омывания ветрового стекла

А = 450 мм В = 150 мм С = 400 мм |

| Все измерения производятся от центральной линии стекла.

Сопла передних омывателей следует отрегулировать таким образом, чтобы подаваемые через них струи жидкости попадали в соответствующие области ветрового стекла.
Сопло омывания заднего стекла
Регулировка сопла подачи жидкости омывания заднего стекла. Регулировка сопла заднего омывателя должна производиться в соответствии с указаниями

А = 80 мм В = 70 мм |

| Все измерения производятся от центральной линии стекла.

Рычаги передних стеклоочистителей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверните ключ зажигания в положение RUN. Удостоверьтесь, что стеклоочистители отключены и остановлены в своем парковочном положении. 2. Выключите зажигание и отрегулируйте положения рычагов стеклоочистителей таким образом, чтобы концы щеток оказались непосредственно над верхними краями керамических печатей в нижней части ветрового стекла.

Рычаг заднего стеклоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите зажигание. Удостоверьтесь, что стеклоочиститель отключен и остановлен в своем парковочном (крайнем правом) положении. |
2. Выключите зажигание и отрегулируйте положение рычага стеклоочистителя.

Проверка

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Электромотор привода насоса подачи омывающей жидкости

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от вмонтированного в резервуар омывающей жидкости насоса электропроводку. 2. Подключите батарею к клеммам №№ 1 (масса) и 2 (+) приводного электромотора. Если мотор не срабатывает при подаче на него питания, замените сборку.

Проверка исправности функционирования электромотора привода насоса подачи омывающей жидкости

1 — Резервуар омывающей жидкости 2 — Батарея 3 — Контактный разъем электропроводки мотора |

Электромотор привода передних стеклоочистителей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от приводного электромотора электропроводку.
2. Подключите батарею к клеммам №№ 6 (масса) и 2 (+) приводного электромотора. Если мотор начинает вращаться с малой скоростью, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае (не вращается, либо вращается с высокой скоростью), замените мотор. |
3. Подключите батарею к клеммам №№ 6 (масса) и 3 (+) приводного электромотора. Если мотор начинает вращаться с высокой скоростью, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае (не вращается, либо вращается с малой скоростью) замените мотор. 4. Подключите батарею к клеммам №№ 6 (масса) и 2 (+) приводного электромотора. После того как мотор начнет вращаться с малой скоростью, отсоедините положительный провод батареи от клеммы № 2 и подсоедините его к клемме № 4. Проводом-перемычкой замкните между собой клеммы №№ 2 и 5, - мотор должен начать вращаться, затем автоматически остановиться. Неисправный мотор подлежит замене.

Переключатель управления функционированием привода передних стеклоочистителей/омывателей
Проверка исправности функционирования переключателя управления функционированием передних стеклоочистителей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов. 2. Снимите нижнюю секцию кожуха рулевой колонки. 3. Отпустите фиксатор крепления жгута электропроводки. 4. Отсоедините электропроводку комбинированного подрулевого переключателя от кузовного жгута. 5. Проверьте правильность распределения проводимости между соответствующими клеммами переключателя во всех рабочих положениях последнего. 6. В случае выявления неисправностей замените сборку комбинированного подрулевого переключателя (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

Электромотор привода заднего стеклоочистителя
Схема расположения клемм в контактно разъеме электромотора привода заднего стеклоочистителя

1 — Электромотор 2 — Контактный разъем электропроводки 3 — Батарея |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от приводного электромотора электропроводку. 2. Подключите батарею к клеммам №№ 3 (масса) и 2 (+) приводного электромотора. При исправном срабатывании электромотора переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените мотор. 3. Отсоедините батареи, - мотор должен остановиться в середине своего хода. 4. Подключите батарею к клеммам №№ 1 (масса) и 3 (+) мотора, проводом-перемычкой замкните между собой клеммы №№ 2 и 4, - мотор должен начать вращаться, затем автоматически остановиться. Неисправный мотор подлежит замене.

Реле электромотора привода заднего стеклоочистителя
Проверка исправности функционирования реле электромотора привода заднего стеклоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Реле помещается за аркой правого заднего колеса. 2. Снимите реле и проверьте проводимость между его контактными клеммами №№ 1 и 2. Если проводимость имеет место (с ненулевым сопротивлением), переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените реле. 3. Подайте напряжение батареи на клеммы №№ 2 (-) и 1 (+) реле и проверьте проводимость между клеммами №№ 3 и 5. Если проводимость имеет место, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените реле. 4. проверьте проводимость между клеммами №№ 3 и 4 реле. Если проводимость имеет место, следовательно, реле в порядке, этапу проверки, в противном случае следует произвести замену.

Переключатель управления функционированием привода заднего стеклоочистителей/омывателя
Проверка исправности функционирования переключателя управления функционированием передних стеклоочистителей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов. 2. Снимите нижнюю секцию кожуха рулевой колонки. 3. Отпустите фиксатор крепления жгута электропроводки. 4. Отсоедините электропроводку комбинированного подрулевого переключателя от кузовного жгута. 5. Проверьте правильность распределения проводимости между соответствующими клеммами переключателя во всех рабочих положениях последнего. 6. В случае выявления неисправностей замените сборку комбинированного подрулевого переключателя (см. Главу Подвеска и рулевое управление).