Кондуктор заливной горловины топливного бака

Назначение
Кондуктор служит для предотвращения возможности случайной заправки автомобиля этилированным топливом. Ствол заправочного пистолета колонок с этилированным топливом не входит в горловину бака ввиду несоответствия своих габаритных размеров параметрам кондуктора.
Проверка
Приспособление для проверки кондуктора заливной горловины

Проверка производится при помощи специального мерного приспособления, - калиброванный стержень инструмента не должен входить в горловину бака, в противном случае кондуктор подлежит замене (см. ниже).
Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите спинку и подушку заднего сиденья.
2. Снимите с панели пола крышку доступа в топливный бак. |
3. Отсоедините шланги подачи (1) и возврата (2) топлива. |
4. Отдайте гайки крепления сборки топливного насоса/датчика расхода топлива. |
5. Извлеките из бака сборку топливного насоса/датчика расхода топлива. |
6. При помощи ручного насоса откачайте топливо из бака в приготовленную емкость. |
7. Снимите правое заднее колесо.
8. Снимите крышку заливной горловины топливного бака и выверните винты крепления уплотнителя. |
9. Через колесную арку снимите протектор заливной горловины. |
10. Отпустите хомут и отсоедините от горловины вентиляционный шланг.
11. Ослабьте хомут и отделите резиновую секцию заливной горловины от металлической трубки. |
12. Извлеките трубку заливной горловины топливного бака из-под автомобиля. 13. Установите тарелку с резиновым уплотнителем и проденьте трубку заливной горловины в отверстие в локере колесной арки. 14. Добейтесь выравнивания отверстий горловины и установочной чашки, затем затяните крепежные винты. 15. Натяните на конец трубы резиновую секцию заливной горловины (диаметр около 28 мм) и закрепите ее хомутом. 16. Подсоедините к трубке вентиляционный шланг и также закрепите его хомутом.
| Проследите, чтобы хомуты не соприкасались с компонентами подвески!
17. Установите протектор. 18. Установите правое заднее колесо.
19. Опустите в бак сборку топливного насоса/датчика расхода топлива. Наверните крепежные гайки и затяните их в строго определенном порядке с требуемым усилием (3 ÷ 6 Нм). |
20. Залейте в бак топливо.