Замена фильтра ATF

Замена фильтра должна производиться в обязательном порядке при выявлении признаков развития утечек ATF, коррозии, деформаций корпуса и прочих механических повреждений.

СНЯТИЕ

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Модели 2.0 и 2.5 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Фильтр ATF восстановлению или ремонту не подлежит.
| 1. ST 498545400 снимите фильтр ATF.
2. Приготовьте сменный фильтр и смажьте сальник тонким слоем ATF.

Модели 3.0 л
Фильтр ATF

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса (см. Главу Кузов).
| 2. При помощи специального ключа ST 498548500 выверните фильтр.
3. Приготовьте сменный фильтр и смажьте сальник тонким слоем ATF.

Сборка фильтра ATF

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса (см. Главу Кузов). 3. Опустите автомобиль на землю.
| 4. Ослабьте хомуты крепления шланга масляного фильтра и отсоедините шланг от трубки, - пометьте подсоединяемый к трубке конец шланга, открытый конец трубки сразу же закупорьте во избежание попадания в систему грязи.
5. Отдайте установочную гайку опорного кронштейна масляного фильтра. 6. Снимите сборку фильтра ATF. 7. Снимите фильтр ATF с креплением к кронштейну. 8. Приготовьте новый фильтр ATF и смажьте сальник маслом АТ.

УСТАНОВКА

Модели 2.0 и 2.5 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вручную вверните новый фильтр ATF, - постарайтесь не повредить сальник. 2. При помощи специального ключа ST 498545400 затяните фильтр ATF с требуемым усилием, рассчитанным по следующей формуле: T2 = L2/(L1 + L2)хT1, где Т1 = 14 Нм, Т2 - усилие затягивания фильтра, L1 - длина ST (0.078 м), L2 - длина динамометрического ключа. Например, при L2 = 100 мм, Т2 = 7.7 Нм.
| Проследите за правильностью сочленения динамометрического ключа с ключом ST.
3. Долейте в трансмиссию необходимое количество свежей ATF.

Модели 3.0 л
Фильтр ATF

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вручную вверните новый фильтр ATF, - постарайтесь не повредить сальник. 2. При помощи специального ключа ST 498545400 затяните фильтр ATF с требуемым усилием, рассчитанным по следующей формуле: T2 = L2/(L1 + L2)хT1, где Т1 = 14 Нм, Т2 - усилие затягивания фильтра, L1 - длина ST (0.078 м), L2 - длина динамометрического ключа. Например, при L2 = 100 мм, Т2 = 7.7 Нм.
| Проследите за правильностью сочленения динамометрического ключа с ключом ST (498545500).
3. Долейте в трансмиссию необходимое количество свежей ATF.

Сборка фильтра ATF

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите фильтр с креплением к кронштейну и затяните его с требуемым усилием (14 Нм). 2. Установите сборку фильтра на автомобиль (усилие затягивания крепежа составляет 16 Нм). 3. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса (см. Главу Кузов).
| 4. При помощи специального ключа ST 498548500 выверните фильтр.
5. Приготовьте сменный фильтр и смажьте сальник тонким слоем ATF. 6. Далее действуйте в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - при подсоединении шланга к трубке проследите за правильностью совмещения посадочных меток. 7. В заключение долейте в трансмиссию необходимое количество свежей ATF.