Снятие и установка сборки радиоприемника

Детали установки передней крышки центральной консоли и консольной секции отделки панели приборов

А — Передняя крышка центральной консоли В — Винт | С — Консольная секция панели приборов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите переднюю крышку центральной консоли, выверните два крепежных винта и снимите центральную (консольную) секцию отделки панели приборов.
| 3. Выверните крепежные винты и слегка высвободите сборку радиоприемника из панели приборов.
4. Отсоедините электропроводку и антенный кабель, затем отсоедините блок управления функционированием отопителя и снимите сборку. 5. Установка производится в обратном порядке.