Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных моделей

Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных моделей (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Уровень смазки в раздаточной коробке на полноприводных моделях должен доходить до нижнего среза контрольного/заливного отверстия с задней стороны ее картера. Картер раздаточной коробки также оборудован заливной/контрольной (А) и сливной (В) пробками. Для проверки введите в отверстие палец. |
2. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество масла через заливное отверстие, - воспользуйтесь воронкой или ручным насосом. 3. Проследите за надежностью затягивания пробки.