Задний дифференциал - общая информация

На всех полноприводных моделях используется один базовый тип заднего моста. Идентификационная маркировка выбивается на передней стенке дифференциала и, - дополнительно, - на ярлыке, закрепленном на крышке дифференциала. Для определения передаточного отношения заднего дифференциала необходимо разделить количество зубьев венца ведомой шестерни на количество зубьев ведущей шестерни (см. Спецификации).
Задний дифференциал представляет собой гипоидную сборку, помещенную в несущую коробку. В дополнительную комплектацию может входить дифференциал с ограничением проскальзывания, отдельные компоненты которого на рынок не поставляются, что означает необходимость замены такого дифференциала в сборе в случае выхода его из строя.