Дверные замки

Отпирание и запирание дверей снаружи

| 1. Для запирания двери снаружи с помощью ключа поверните ключ по направлению к задней части автомобиля. Для отпирания двери поверните ключ по направлению к передней части автомобиля.

2. Для открывания незапертой на замок двери оттяните вверх наружную ручку.

| 3. Для запирания передней двери снаружи без ключа отожмите назад встроенный во внутреннюю ручку двери блокировочный рычажок и захлопните дверь, подняв наружную ручку.

4. Для запирания двери задка снаружи без ключа поверните внутренний рычаг замка назад и закройте дверь.
5. Перед уходом запирайте все боковые двери, а в моделях Legacy Универсал и Outback также дверь задка.

| При запирании дверей снаружи без ключа старайтесь не оставлять ключи в салоне.

Отпирание и запирание дверей изнутри

| 1. Для запирания двери изнутри поверните встроенный во внутреннюю ручку двери блокировочный рычажок замка назад. Для отпирания двери поверните рычажок вперед.

2. В отпертом положении замка становится видна красная метка на блокировочном рычажке, - теперь, чтобы открыть дверь достаточно потянуть на себя ручку.
3. Перед началом движения удостоверьтесь в плотности захлопывания всех дверей, включая дверь задка (Legacy Универсал и Outback).
Дополнительная блокировка замков задних дверей (Child Lock)
1. Дополнительная блокировка предусмотрена с целью предупреждения случайного отпирания задних дверей автомобиля в результате шалостей перевозимых на заднем сиденье детей.

| 2. Откройте дверь и переведите блокировочный рычажок положение LOCK (Запереть), - после захлопывания дверь сможет быть открыта только снаружи.