Снятие и установка наполнительного бачка (модели с турбонаддувом)

Снятие
Детали установки наполнительного бачка

1 — Наполнительный бачок 2 — Шланг, идущий к турбокомпрессору 3 — Шланг, идущий к радиатору 4 — Шланг, идущий к расширительному бачку |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините подведенные к наполнительному бачку шланги. 2. Выверните два крепежных болта и снимите резервуар.

Установка
Установка производится в обратном порядке.