Дверь задка (Legacy Универсал и Outback)

| Для предотвращения проникновения опасных выхлопных газов в салон автомобиля всегда держите дверь задка закрытой во время движения.

| 1. Для открывания двери задка автомобиля вставьте ключ в отверстие замка на двери и поверните его по часовой стрелке. Для запирания поверните ключ против часовой стрелки. На оборудованных единым замком моделях дверь задка может отпираться и запираться также централизованно ключом или с пульта ДУ (см. Раздел Единый замок (при соответствующей комплектации)).

2. Отперев замок, потяните вверх наружную ручку и откройте дверь. Для закрывания двери осторожно захлопните ее до срабатывания запирающего механизма.