Детали прокладки бортовой электропроводки

| Перечень сокращений приведен в Приложении к схемам электрических соединений.

Общая схема прокладки бортовой электропроводки на моделях Седан

1 — Передняя коса 2 — Коса электропроводки двигателя 3 — Коса электропроводки задней переборки двигательного отсека 4 — Коса электропроводки панели приборов 5 — Коса электропроводки правой передней двери 6 — Коса электропроводки правой задней двери 7 — Задняя коса | 8 — Верхняя коса 9 — Коса электропроводки топливного бака 10 — Коса электропроводки крышки багажного отделения 11 — Коса электропроводки левой задней двери 12 — Коса электропроводки левой передней двери 13 — Коса электропроводки трансмиссии 14 — Электропроводка посткаталитического (заднего) лямбда-зонда

Общая схема прокладки бортовой электропроводки на моделях Legacy Универсал/Outback

1 — Передняя коса 2 — Коса электропроводки двигателя 3 — Коса электропроводки задней переборки двигательного отсека 4 — Коса электропроводки панели приборов 5 — Коса электропроводки правой передней двери 6 — Коса электропроводки правой задней двери 7 — Задняя коса | 8 — Верхняя коса 9 — Коса электропроводки топливного бака 10 — Коса электропроводки двери задка 11 — Коса электропроводки левой задней двери 12 — Коса электропроводки левой передней двери 13 — Коса электропроводки трансмиссии 14 — Электропроводка посткаталитического (заднего) лямбда-зонда

Передняя коса

Конструкция и идентификационная карта элементов передней косы представлены на иллюстрации и в таблице 1.
Табл. 1 Идентификационная карта элементов передней косы бортовой электропроводки

Контактный разъем | Точка подсоединения
№ | Клемма | Цвет | Размещение | № | Название
F3 | 2 | Серый | В-1 |  | Правый передний указатель поворота
F4 | 3 | Серый | В1 |  | Правый передний габаритный огонь
F5 | 1 | Черный | С-1 |  | Клаксон
F6 | 2 | Синий | С-1 |  | Правая противотуманная фара
F7 | 3 | Серый | С-1 |  | Левая фара
F16 | 2 | Черный | С-1 |  | Э/мотор вспом. вентилятора сист. охл. (4-цил. модели)
4 | Серый | С-1 |  | Э/мотор вспом. вентилятора сист. охл. (6-цил. модели)
F17 | 2 | Черный | С-2 |  | Э/мотор главного вентилятора сист. охл. (4-цил. модели)
4 | Серый | С-2 |  | Э/мотор главного вентилятора сист. охл. (6-цил. модели)
F19 | 2 | Серый | С-3 |  | Левый передний указатель поворота
F21 | 2 | Синий | D-3 |  | Левая противотуманная фара
F22 | 3 | Серый | С-3 |  | Левый передний габаритный огонь
F23 | 3 | Серый | С-2 |  | Левая фара
F25 | 1 | Бесцв. | С-2 |  | Генератор
F26 | 3 | Зеленый | С-2 |
F27 | 4 | Черный | А-3 |  | Предохранитель К/В (монт. блок реле)
F28 | 4 | Черный | А-3 |  | Реле вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 4-цил. модели)
4 | Черный | А-4 |  | Реле-1 вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 6-цил. модели)
F29 | 4 | Черный | А-4 |  | Реле-2 вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 6-цил. модели)
F30 | 4 | Черный | А-3 |  | Реле-2 главного вентилятора (монт. блок реле, 6-цил. модели)
F31 | 4 | Черный | А-3 |  | Реле К/В (монт. блок реле)
F32 | 2 | Зеленый | С-3 |  | Э/мотор насоса подачи жидкости омывания ветр. стекла
F33 | 2 | Бесцв. | В-3 |  | Э/мотор насоса подачи жидкости омывания задн. стекла
F34 | 4 | Черный | С-3 |  | Монт. блок низкоамперных предохранителей (SBF)
F35 | 2 | Черный | В-4 |  | М/В
F36 | 3 | Бесцв. | С-4
F37 | 6 | Черный | С-4
F38 | 1 | Бесцв. | С-4
F39 | 8 | Черный | В-3
F40 | 9 | Коричн. | С-4 |  | F/В
F41 | 7 | Серый | В-4 |
F44 | 8 | Бесцв. | В-4 | В61 | Коса электропроводки задней переборки двиг. отсека
F45 | 66 | Серый | В-3 | В62 | Многоконтактная соед. колодка косы электропроводки задн. переборки
F46 | 4 | Бесцв. | В-4 | В108 | Коса электропроводки задней переборки двиг. отсека (6-цил. модели)
F47 | 1 | Черный | С-2 |  | Клаксон
F49 | 31 | Черный | В-2 |  | Модуль управления ABS
F51 | 2 | Черный | В-2 |  | Боковой повторитель указателя правого поворота
F54 | 2 | Черный | В-4 |  | Боковой повторитель указателя левого поворота
F55 | 12 | Бесцв. | В-4 | R49 | Задняя коса
F58 | 3 | Серый | D-1 |  | Корректор левой фары
F59 | 3 | Серый | С-1 | F63 | Корректор правой фары
F62 | 3 | Серый | В-1 | F62 | Экранированный разъем ABS
F63 | 3 | Серый | В-1 |
F65 | 4 | Черный | А-4 |  | Реле правой противотуманной фары (монт. блок реле)
F66 | 4 | Черный | А-3 |  | Реле главного вентилятора сист. охл. (монт. блок реле, 4-цил. модели)
4 | Черный | А-3 |  | Реле-1 главного вентилятора сист. охл. (монт. блок реле, 6-цил. модели)
F67 | 2 | Черный | А-4 |  | Выключатель FWD (монт блок реле, модели без VDC)
F68 | 4 | Черный | С-4 |  | М/В
F73 | 1 | Бесцв. | В-2 |  | Заземление э/мотора ABS
F78 | 2 | Черный | С-1 |  | Датчик температуры наружного воздуха
F82 | 1 | Черный | С-2 |  | Магнитная муфта сцепления компрессора К/В (4-цил. модели)
3 | Черный | С-2 |  | Магнитная муфта сцепления компрессора К/В (6-цил. модели)
F87 | 83 | Черный | В-4 |  | Модуль управления VDC
F88 | 6 | Бесцв. | В-4 |  | Экранированный разъем VDC
F89 | 2 | Серый | В-1 |  | Монтажный блок реле VDC
F90 | 6 | Черный | В-2 |
F91 | 16 | Черный | В-2 |  | Гидромодулятор VDC
F93 | 8 | Серый | С-3 |  | Электромагнитный клапан А/S
F97 | 2 | Бесцв. | В-4 | Бесцв. | Конденсатор ABS

Коса электропроводки двигательного отсека со стороны двигателя
4-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны двигателя 4-цилиндровых моделей представлены на иллюстрации и в таблице 2.

Табл. 2 Идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны двигателя (4-цилиндровые модели)

6-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны двигателя 6-цилиндровых моделей представлены на сопр. иллюстрации и в таблице 3 (ниже).

Табл.3 Идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны двигателя (6-цилиндровые модели)

Коса электропроводки двигательного отсека со стороны салона
4-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны салона 4-цилиндровых моделей представлены на иллюстрации и в таблице 4.

Табл. 4 Идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны салона (4-цилиндровые модели)

Разъем | Точка подсоединения
№ | Клемма | Цвет | Размещение | № | Название
B51 | 8 | Бесцв. | С-1 |  | F/В
B52 | 7 | Бесцв. | В-1 |
B53 | 12 | Черный | В-2 |  | Экранированный разъем АТ
B54 | 23 | Бесцв. | С-2 |  | TCM
B55 | 23 | Серый | С-2 |
B56 | 23 | Зеленый | С-2 |
B61 | 8 | Бесцв. | В-2 | F44 | Передняя коса
B62 | 66 | Бесцв. | В-2 | F45 | Многоконтактная соед. колодка передней косы
B64 | 2 | Черный | В-2 |  | Датчик-выключатель стоп-сигналов
B65 | 4 | Черный | В-2 |  | Датчик-выключатель стоп-сигналов/торможения (модели с темпостатом)
B68 | 5 | Черный | С-2 |  | Рабочий переключатель темпостата
B69 | 4 | Бесцв. | D-2 |  | Комбинированный переключатель
B70 | 18 | Бесцв. | С-2 |
B71 | 17 | Бесцв. | С-2 |
B72 | 4 | Синий | С-2 |  | Выключатель зажигания
B74 | 2 | Черный | С-2 |  | Датчик-выключатель сигнализации "Извлеките ключ"
B75 | 2 | Зеленый | В-3 | B76 | Разъем режима диагностики
B76 | 2 | Зеленый | В-3 | B75
B77 | 10 | Коричн. | В-3 |  | Исполнительное устройство режимов
B79 | 14 | Серый | С-3 |  | Контрольный разъем
B80 | 8 | Черный | С-2 | i20 | Коса электропроводки панели приборов
B81 | 1?2 | Бесцв. | С-3 |  | Диагностическая клемма (заземление)
B82 | 8 | Бесцв. | С-3 |  | Диагностический разъем
B83 | 12 | Бесцв. | С-4 |  | Соед. разъем экрана и заземления датчика (E/G) (модели с OBD Subaru)
| 4 | Бесцв. | С-4 |  | Соед. разъем экрана и заземления датчика (E/G) (модели с OBD-II)
B86 | 4 | Бесцв. | В-4 |  | Резистор э/мотора вентилятора отопителя (модели с автоматической системой К/В)
| 6 | Черный | В-4 |  | Резистор э/мотора вентилятора отопителя (модели с ручной системой К/В)
B87 | 2 | Бесцв. | С-4 |  | Э/мотор вентилятора отопителя
B88 | 3 | Черный | В-3 |  | Термовыключатель испарителя (модели с ручной системой К/В)
| 3 | Бесцв. | В-3 |  | Термовыключатель испарителя (модели с автоматической системой К/В)
B90 | 4 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса (модели без подсветки туалетного зеркальца)
| 6 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса (модели с подсветкой туалетного зеркальца)
B91 | 6 | Черный | С-4 |  | Исполнительное устройство заслонки переключения режимов циркуляции воздуха
B94 | 20 | Черный | В-4 |  | Модуль управления темпостата
B97 | 8 | Бесцв. | С-4 | R1 | Задняя коса
B99 | 20 | Бесцв. | С-4 | R3
B101 | 24 | Бесцв. | С-4 | D11 | Коса электропроводки правой передней двери
B104 | 4 | Бесцв. | В-1 |  | Реле обогрева сидений/задней розетки
B107 | 2 | Синий | В-2 |  | Датчик-выключатель сцепления (модели с темпостатом)
B116 | 6 | Бесцв. | С-3 |  | Подсветка рычага селектора АТ
B123 | 8 | Бесцв. | С-4 | R48 | Задняя коса
B124 | 8 | Бесцв. | D-1 | D53 | Коса электропроводки левой передней двери
B125 | 1 | Черный | В-3 | B126 | Разъем считывания данных памяти (модели с OBD Subaru)
| 2 | Зеленый | С-1 | B126 | Разъем окончания линии (модели с OBD-II)
B126 | 1 | Черный | В-3 | B125 | Разъем считывания данных памяти (модели с OBD-II)
| 2 | Зеленый | С-1 | B125 | Разъем окончания линии (модели с OBD-II)
B129 | 2 | Бесцв. | В-2 |  | Датчик-выключатель активации режима kickdown (модели с АТ)
B131 | 5 | Бесцв. | А-2 |  | Реле заднего туманного освещения (монт. блок реле)
B133 | 6 | Бесцв. | С-3 |  | Выключатели режимов "POWER" и "HOLD"
B134 | 35 | Бесцв. | С-3 |  | ECM
B135 | 28 | Бесцв. | С-3 |
B136 | 30 | Бесцв. | С-3 |
B141 | 12 | Бесцв. | А-3/В-2 |  | Модуль управления системы иммобилизации двигателя
B152 | 12 | Бесцв. | В-1 |  | F/В
B157 | 5 | Бесцв. | А-1 |  | Реле зажигания (монт. блок реле)
B158 | 10 | Серый | С-1 |  | F/В
B176 | 18 | Бесцв. | В-4 |  | Модуль управления единого замка
B177 | 2 | Бесцв. | В-1 |  | Обогрев щеток стеклоочистителей
B183 | 1 | Бесцв. | С-1 | B184 | Регистрационный разъем единого замка
B184 | 1 | Бесцв. | С-1 | B183
B191 | 5 | Бесцв. | А-1 |  | Реле обогрева щеток стеклоочистителей (монт. блок реле)
B192 | 4 | Бесцв. | С-1 |  | Таймер отключения обогрева щеток стеклоочистителей
B196 | 2 | Бесцв. | В-4 |  | Диод (заднее туманное освещение)
B201 | 10 | Черный | С-2 | i40 | Коса электропроводки панели приборов
B224 | 2 | Бесцв. | С-2 |  | Подсветка выключателя ключа
B225 | 8 | Бесцв. | А-1 |  | Предохранитель (монт. блок реле)
B228 | 15 | Бесцв. | С-2 |  | Разъем подключения дополнительного оборудования (ОР)
B231 | 4 | Черный | С-2 |  | Датчик угла поворота рулевого коелса (VDC)
B234 | 6 | Бесцв. | В-2 |  | Соединительный разъем (VDC)
B235 | 6 | Черный | В-3 |  | Исполнительное устройство смесительной заслонки автоматической системы К/В
B300 | 6 | Бесцв. | В-3 |  | Контрольный разъем окончания линии

6-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны салона 6-цилиндровых моделей представлены на иллюстрации и в таблице 5.

Табл. 5 Идентификационная карта элементов косы электропроводки задней переборки двигательного отсека со стороны салона (6-цилиндровые модели)

Разъем | Точка подсоединения
№ | Клемма | Цвет | Размещение | № | Название
B46 | 4 | Зеленый | С-1 |  | Реле топливного насоса
B47 | 6 | Коричн. | С-4 |  | Главное реле
B48 | 5 | Бесцв. | А-2 |  | Реле переднего противотуманного освещения (монт. блок реле)
B50 | 4 | Черный | D-1 |  | Реле вентилятора отопителя
B51 | 8 | Бесцв. | С-1 |  | F/В
B52 | 7 | Бесцв. | В-1 |
B53 | 12 | Черный | В-2 |  | Экранированный разъем АТ
B54 | 24 | Бесцв. | С-2 |  | TCM
B55 | 24 | Серый | С-2 |
B56 | 24 | Зеленый | С-2 |
B61 | 8 | Бесцв. | В-2 | F44 | Передняя коса
B62 | 66 | Бесцв. | В-2 | F45 | Многоконтактная соед. колодка передней косы
B65 | 4 | Черный | В-2 |  | Датчик-выключатель стоп-сигналов/торможения
B68 | 5 | Черный | С-2 |  | Рабочий переключатель темпостата
B69 | 4 | Бесцв. | D-2 |  | Комбинированный переключатель
B70 | 18 | Бесцв. | С-2 |
B71 | 17 | Бесцв. | С-2 |
B72 | 4 | Синий | С-2 |  | Выключатель зажигания
B74 | 2 | Черный | С-2 |  | Датчик-выключатель сигнализации "Извлеките ключ"
B75 | 2 | Зеленый | В-3 | B76 | Разъем режима диагностики
B76 | 2 | Зеленый | В-3 | B75
B77 | 10 | Коричн. | В-3 |  | Исполнительное устройство режимов
B79 | 14 | Серый | С-3 |  | Контрольный разъем
B80 | 8 | Черный | С-2 | i20 | Коса электропроводки панели приборов
B81 | 1?2 | Бесцв. | С-3 |  | Диагностическая клемма (заземление)
B82 | 8 | Бесцв. | С-3 |  | Диагностический разъем
B83 | 22 | Бесцв. | С-4 |  | Соед. разъем экрана и заземления датчика (E/G) (модели с OBD Subaru)
B86 | 4 | Бесцв. | В-4 |  | Резистор э/мотора вентилятора отопителя (модели с автоматической системой К/В)
B87 | 2 | Бесцв. | С-4 |  | Э/мотор вентилятора отопителя
B88 | 3 | Бесцв. | В-3 |  | Термовыключатель испарителя (модели с ручной системой К/В)
B90 | 6 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса
B91 | 6 | Черный | С-4 |  | Исполнительное устройство заслонки переключения режимов циркуляции воздуха
B94 | 20 | Черный | В-4 |  | Модуль управления темпостата
B97 | 8 | Бесцв. | С-4 | R1 | Задняя коса
B99 | 20 | Бесцв. | С-4 | R3
B101 | 24 | Бесцв. | С-4 | D11 | Коса электропроводки правой передней двери
B104 | 4 | Бесцв. | В-1 |  | Реле обогрева сидений/задней розетки
B108 | 4 | Бесцв. | В-2 |  | Передняя коса
B116 | 6 | Бесцв. | С-3 |  | Подсветка рычага селектора АТ
B123 | 8 | Бесцв. | С-4 | R48 | Задняя коса
B124 | 8 | Бесцв. | D-1 | D53 | Коса электропроводки левой передней двери
B129 | 2 | Бесцв. | В-2 |  | Датчик-выключатель активации режима kickdown (модели с АТ)
B131 | 5 | Бесцв. | А-2 |  | Реле заднего туманного освещения (монт. блок реле)
B133 | 6 | Бесцв. | С-3 |  | Выключатели режимов "POWER" и "HOLD"
B134 | 22 | Бесцв. | С-3 |  | ECM
B135 | 28 | Бесцв. | С-3 |
B136 | 24 | Бесцв. | С-3 |
B137 | 31 | Бесцв. | С-4 |
B141 | 12 | Бесцв. | А-3 |  | Модуль управления системы иммобилизации двигателя
B152 | 12 | Бесцв. | В-1 |  | F/В
B157 | 5 | Бесцв. | А-1 |  | Реле зажигания (монт. блок реле)
B158 | 10 | Серый | С-1 |  | F/В
B176 | 18 | Бесцв. | В-4 |  | Модуль управления единого замка
B177 | 2 | Бесцв. | В-1 |  | Обогрев щеток стеклоочистителей
B181 | 6 | Серый | В-2 |  | Соединительный разъем заземления вентилятора
B183 | 1 | Бесцв. | С-1 | B184 | Регистрационный разъем единого замка
B184 | 1 | Бесцв. | С-1 | B183
B191 | 5 | Бесцв. | А-1 |  | Реле обогрева щеток стеклоочистителей (монт. блок реле)
B192 | 4 | Бесцв. | С-1 |  | Таймер отключения обогрева щеток стеклоочистителей
B196 | 2 | Бесцв. | В-4 |  | Диод (заднее туманное освещение)
B201 | 10 | Черный | С-2 | i40 | Коса электропроводки панели приборов
B224 | 2 | Бесцв. | С-2 |  | Подсветка выключателя ключа
B225 | 8 | Бесцв. | А-1 |  | Предохранитель (монт. блок реле)
B228 | 15 | Бесцв. | С-2 |  | Разъем подключения дополнительного оборудования (ОР)
B231 | 4 | Черный | С-2 |  | Датчик угла поворота рулевого коелса (VDC)
B234 | 6 | Бесцв. | В-2 |  | Соединительный разъем (VDC)
B235 | 6 | Черный | В-3 |  | Исполнительное устройство смесительной заслонки автоматической системы К/В
B297 | 2 | Черный | С-4 | B298 | Разъем отключения К/В
B298 | 2 | Черный | С-4 | B297
B300 | 6 | Бесцв. | В-3 |  | Контрольный разъем окончания линии

Коса электропроводки двигателя и трансмиссии
4-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов кос электропроводки двигателя и трансмиссии 4-цилиндровых моделей представлены на иллюстрации и в таблицах 6-8.

Табл. 6 Идентификационная карта элементов косы электропроводки двигателя (4-цилиндровые модели)

Табл. 7 Идентификационная карта элементов косы электропроводки АТ (4-цилиндровые модели)

Табл. 8 Идентификационная карта элементов косы электропроводки РКПП (4-цилиндровые модели)

6-цилиндровые модели
Конструкция и идентификационная карта элементов кос электропроводки двигателя и трансмиссии 6-цилиндровых моделей представлены на иллюстрации и в таблицах 9, 10.

Табл. 9 Идентификационная карта элементов косы электропроводки двигателя (6-цилиндровые модели)

Табл.10 Идентификационная карта элементов косы электропроводки АТ (6-цилиндровые модели)

Коса электропроводки панели приборов
Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки панели приборов представлены на иллюстрации и в таблице 11.

Табл. 11 Идентификационная карта элементов косы электропроводки панели приборов

Задняя коса
Модели Седан

Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки панели приборов моделей Седан представлены на иллюстрации и в таблице 12.
Табл. 12 Идентификационная карта элементов задней косы моделей Седан

Модели Legacy Универсал/Outback

Конструкция и идентификационная карта элементов косы электропроводки панели приборов моделей Legacy Универсал/Outback представлены на иллюстрации и в таблице 13.
Табл. 13 Идентификационная карта элементов задней косы моделей Legacy Универсал/Outback

Косы дверной электропроводки

Конструкция и идентификационная карта элементов кос дверной электропроводки представлены на иллюстрации и в таблице 14.

Табл. 14 Идентификационная карта элементов кос дверной электропроводки

Косы электропроводки задка и крышки багажного отделения (модели Седан)
Конструкция и идентификационная карта элементов кос электропроводки задка и крышки багажного отделения моделей Седан представлены на иллюстрации и в таблице 15.

Табл. 15 Идентификационная карта элементов кос электропроводки задка и крышки багажного отделения (модели Седан)

Косы электропроводки задка и двери задка (модели Legacy Универсал/Outback)
Конструкция и идентификационная карта элементов кос электропроводки задка и двери задка моделей Legacy Универсал/Outback представлены на иллюстрации и в таблицах 16, 17.

Табл. 16 Идентификационная карта элементов кос электропроводки задка (модели Legacy Универсал/Outback)

Табл. 17 Идентификационная карта элементов кос электропроводки двери задка (модели Legacy Универсал/Outback)