Спецификации

Напряжение бортового электропитания, В | 12 (“-” на корпусе)

(Сведения по системе электрооборудования двигателя приведены в Главе Электрооборудование двигателя).
Лампы накаливания

Осветительный прибор | Тип лампы | Рабочие характеристики
1 | Индивидуальные салонные светильники | — | 12В-8Вт
2 | Главный салонный светильник | — | 12В-8Вт
3 | Лампа освещения багажного отделения | — | 12В-5Вт
4 | Боковой повторитель указателя поворота | W5W | 12В-5Вт
5 | Передний указатель поворота | PY21W | 12В-21Вт
6 | Габаритный огонь | W5W | 12В-5Вт
7 | Противотуманная фара | HB4 | 12В-51Вт
8 | Головная фара | H4 | 12В-60/55Вт
9 | Стоп-сигнал верхнего уровня | R10W | 12В-10Вт
10 | Огонь заднего хода | W16W | 12В-16Вт
11 | Задний указатель поворота | PY21W | 12В-21Вт
12 | Стоп-сигнал/задний габаритный огонь | W21/5W | 12В-21/5Вт
13 | Фонарь подсветки номерного знака | W5 | 12В-5Вт
14 | Туманный фонарь | P21W | 12В-21Вт

Предохранители

| Схема размещения предохранителей в салонном монтажном блоке

| Размещение коробки предохранителей под капотом

| Схема размещения предохранителей в монтажном блоке двигательного отсека

Предохранитель | Номинальная сила тока | Защищаемый контур
1 | 15А | Вентилятор отопителя
2 | 15А | Вентилятор отопителя
3 | 15А | Единый замок; Дистанционный привод единого замка
4 | 20A | Прикуриватель; Электропривод зеркал заднего вида
5 | 10А | Задние фонари; Задние габариты
6 | 15А | Подушки безопасности
7 | 15А | Противотуманные фары
8 | 20A | Электромагнитный клапан ABS
9 | 15А | Аудиосистема; Часы
10 | 10А | Задний туманный фонарь
11 | 15А | Система зажигания; Подушки безопасности
12 | 10А | Регулятор интенсивности подсветки
13 | 15А | Обогрев заднего стекла
14 | — | Свободный
15 | 20A | Очистители/омыватели стекол
16 | 20A | Стоп-сигнал
17 | 15А | К/В
18 | 15А | Огни заднего хода; Темпостат; ABS
19 | 20A | Розетка электропитания; Подогрев сидений

Предохранитель | Номинальная сила тока | Защищаемый контур
20 | 20А | Вентилятор системы охлаждения (главный)
21 | 20А | Вентилятор системы охлаждения (вспомогательный)
22 | 20А | Аварийная сигнализация; Звуковой сигнал
23 | 15А | Аварийная сигнализация; Звуковой сигнал
24 | 15А | Приборы; Контрольная лампа SRS
25 | 10А | Блок управления АТ (TCM)
26 | 10А | Генератор
27 | 15А | Правая головная фара
28 | 15А | Левая головная фара
29 | 20А | Переключатель режимов функционирования наружных осветительных приборов
30 | 15А | Контрольная лампа противоугонной системы; Часы; салонный светильник

Список кодов неисправностей SRS

№ кода | Источник отказа
05 | Модуль передней водительской подушки безопасности; Кабельный барабан; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS
11 | Кабельный барабан; Модуль передней водительской подушки безопасности; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS
12 | Модуль передней пассажирской подушки безопасности; Главный жгут электропроводки SRS, ECU SRS
15 | Модуль передней водительской подушки безопасности; Кабельный барабан; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS
16 | Главный жгут электропроводки SRS; Модуль передней пассажирской подушки безопасности; ECU SRS
21 | ECU SRS
22 | ECU SRS
25 | Предохранитель № 6; Главный жгут электропроводки SRS, ECU SRS; Жгут кузовной электропроводки
26 | Модуль левой боковой подушки безопасности
31 | Главный жгут электропроводки SRS; Цепь датчика правой передней подушки безопасности
32 | Главный жгут электропроводки SRS; Цепь датчика левой передней подушки безопасности
41 | Модуль правой боковой подушки безопасности
42 | Модуль левой боковой подушки безопасности
45 | ECU SRS; Модуль правой боковой подушки безопасности
46 | ECU SRS; Модуль левой боковой подушки безопасности
51 | Датчик правой боковой подушки безопасности
52 | Датчик левой боковой подушки безопасности
53 | Датчик правой боковой подушки безопасности
54 | Датчик левой боковой подушки безопасности
55 | Модули боковых подушек безопасности

Список кодов неисправностей темпостата

№ кода | Источник отказа
11 | Датчик-выключатель стоп-сигналов
12 | Датчик-выключатель размыкания цепи стартера (РКПП)/разрешения запуска (АТ)
13 | VSS 2 (ограничитель низкоскоростного режима)
14 | Выключатели SET/COAST, RESUME/ACCEL и CANCEL
21 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2
22 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2
23 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2
24 | VSS 2
25 | Встроенное реле ECU темпостата; ОЗУ центрального процессора

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Болты крепления модуля управления (ECU) SRS | 23 ÷ 27
Гайка крепления датчика передней подушки безопасности | 16 ÷ 24
Гайка крепления рулевого колеса | 30 ÷ 39
Винты крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей | 2.0 ÷ 3.0
Болты крепления датчиков боковых подушек безопасности | 8.0 ÷ 12.0
Болты крепления передней пассажирской подушки безопасности | 5.4 ÷ 9.4