Детали установки и принцип функционирования вентиляторов системы охлаждения

Детали установки радиатора и вентиляторов системы охлаждения на моделях 2.0 и 2.5 л (на моделях без К/В устанавливается лишь главный вентиля

1 — Подушка нижней опоры радиатора 2 — Радиатор 3 — Подушка верхней опоры радиатора 4 — Кронштейн верхней опоры радиатора 5 — Хомут 6 — Впускной шланг радиатора 7 — Крышка расширительного бачка 8 — Переливной шланг 9 — Расширительный бачок 10 — Кожух вспомогательного вентилятора системы охлаждения 11 — Сборка вспомогательного вентилятора с приводным электромотором 12 — Кожух главного вентилятора системы охлаждения 13 — Сборка главного вентилятора с приводным электромотором 14 — Хомут шланга тракта охлаждения ATF (только модули с АТ) 15 — Впускной шланг А тракта охлаждения ATF (только модели с АТ) 16 — Выпускной шланг А тракта охлаждения ATF (только модели с АТ) | 17 — Трубки тракта охлаждения ATF (только модели с АТ) 18 — Выпускной шланг В тракта охлаждения ATF (только модели с АТ) 19 — Впускной шланг В тракта охлаждения ATF (только модели с АТ) 20 — Выпускной шланг радиатора 21 — Сливная пробка радиатора 22 — Уплотнительное кольцо 23 — Кронштейн нижней опоры радиатора Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 4.4 Т2: 12 Т3: 18 Т4: 3.4 Т5: 4.9

Детали установки радиатора и вентиляторов системы охлаждения на моделях 3.0

1 — Кронштейн нижней опоры радиатора 2 — Подушка нижней опоры радиатора 3 — Сливная вентиль радиатора 4 — Радиатор 5 — Кронштейн верхней опоры радиатора 6 — Подушка верхней опоры радиатора 7 — Хомут 8 — Впускной шланг радиатора 9 — Хомут 10 — Шланг расширительного бачка 11 — Выпускной шланг радиатора 12 — Крыльчатка вспомогательного вентилятора 13 — Электромотор вспомогательного вентилятора 14 — Кожух вспомогательного вентилятора 15 — Крыльчатка главного вентилятора 16 — Электромотор вспомогательного вентилятора 17 — Кожух главного вентилятора 18 — Крышка расширительного бачка 19 — Переливной шланг 20 — Расширительный бачок 21 — Хомут шланга тракта охлаждения ATF 22 — Впускной шланг А тракта охлаждения ATF | 23 — Выпускной шланг А тракта охлаждения ATF 24 — Трубки тракта охлаждения ATF 25 — Впускной шланг В тракта охлаждения ATF 26 — Выпускной шланг В тракта охлаждения ATF Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 4.4 Т2: 4.9 Т3: 7.5 Т4: 12

Схема активации вентиляторов системы охлаждения на моделях 2.0 и 2.5 л, оборудованных К/В

Схема активации вентиляторов системы охлаждения на моделях 2.0 и 2.5 л без К/В

Схема активации вентиляторов системы охлаждения на моделях 3.0 л